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Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Musterbereich

	
	1. Anwendungsbereich
	

	
	· Der Anwendungsbereich ist der durch die Gaswarnanlage überwachte Bereich:
____________________________________________________________________
· Es werden folgende Gase überwacht:
____________________________________________________________________

	

	
	2. Alarmierung
	

	
	Optische Alarme (Blitzleuchten)
Es wurde eine Gaskonzentration festgestellt, auf durch ein optisches Signal hingewiesen wird (Voralarm).
Akustische Alarme (Sirenen)
Es wurde eine höhere Gaskonzentration festgestellt, auf die zusätzlich durch ein akustisches Signal hingewiesen werden (Hauptalarm).

	

	3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

	
	Optische Alarme (Blitzleuchten)

· Die verantwortlichen Personen informieren (siehe Punkt 4)
· Mögliche Maßnahmen:

· Den Raum lüften.

· Ggf. Die Gaszufuhr abstellen (Not-Aus)

· Gegenprüfung mit einem mobilen Gaswarngerät

· Weitere Maßnahmen:

· ________________________________________________________________

· _______________________________
Akustische Alarme (Sirenen)

· Die Gaszufuhr abstellen (Not-Aus)
· Den Gefahrenbereich verlassen.
· Die verantwortlichen Personen informieren (siehe Punkt 4)

· Zum Sammelplatz gehen.

· Weitere Maßnahmen:

· ___________________________________________________________________

· ___________________________________________________________________

	

	4. Informationskette

	
	Optische Alarme (Blitzleuchten)

· Ansprechpartner innerhalb der Geschäftszeiten: 
· ___________________________________________________________________
· Ansprechpartner außerhalb der Geschäftszeiten
· ___________________________________________________________________
Akustische Alarme (Sirenen)

· Ansprechpartner innerhalb der Geschäftszeiten

· ___________________________________________________________________
· Ansprechpartner außerhalb der Geschäftszeiten
· ___________________________________________________________________

	

	5. VerHALTEN BEI STÖRUNG der GAswarnanlage

	
	Bei erkennbarer Störung, z.B. durch eine optische Anzeige an der Gaswarnzentrale (Störungs-LED), sind folgende Stellen zu informieren:

· Ansprechpartner innerhalb der Geschäftszeiten

· ___________________________________________________________________
· Ansprechpartner außerhalb der Geschäftszeiten

· ___________________________________________________________________

	

	6. WARTUNG UND Instandhaltung

	
	Tägliche Sichtkontrolle Gaswarnzentrale 

· Ist die Anlage betriebsbereit? Liegen Störungen vor?

· Dokumentation der täglichen Sichtkontrolle

Monatliche Sichtkontrolle der gesamten Anlage 
· Kontrolle der Gasmessfühler sowie der optischen und akustischen Alarmmelder durch eine unterwiesene Person
· Dokumentation der monatlichen Sichtkontrolle

· Name der unterwiesenen Person: ___________________________________
4-Monatliche Funktionsprüfung 
· Durchführung durch Fachpersonal (externe Fachfirma)
Jährliche Systemprüfung 
· Durchführung durch Fachpersonal (externe Fachfirma)


	

	7. Folgen bei Nichtbeachtung

	
	· Gesundheitliche Schäden durch Vergiftung, möglicherweise mit Todesfolge
· Explosion mit Personenschäden, möglicherweise mit Todesfolge und hohe Sachschäden.
· Insolvenz der Firma und Verlust der Arbeitsplätze.
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